Edited by DOSA

<인터넷 용어1>

56K 라인

56,000bps 전송이 가능한 디지털 전화선 접속(전용 회선).  이 속도에서는 1MB를 전송하는 데 3분 정도 소요되며, 이는 14,400bps 모뎀보다 4배 빠른 것이다.

A

Account

인터넷상에서의 계정도 은행 계정과 마찬가지로 번호와 비밀 번호를 가지며, PC 통신에서의 ID와 같은 개념이다.

ActiveMovie (액티브 무비)

마이크로소프트는 인터넷 익스플로러 3.0을 발표하면서 액티브무비(ActiveMovie)라는 동영상 지원 애드온 프로그램을 새롭게 추가했다. 이 프로그램을 이용하면 AVI, MPG, MOV 등 다양한 동영상 파일과 사운드 파일을 웹 페이지에서 곧바로 볼 수 있다. 즉, 플러그인을 설치할 필요없이 곧바로 동영상을 볼 수 있기 때문에 받아올 파일 형태가 무엇인지, 어떤 플러그인이 필요한지 등에 신경 쓰지 않아도 된다.

Active X (액티브 엑스)

마이크로소프트 인터넷 익스플로러3.0에서 멀티미디어 파일을 재생할 수 있는 하나의 방식이다. 대부분 실행할 페이지에 접속만 하면 자동 다운로드 되어 자동 설치된다.

인터넷 익스플로러는 액티브 엑스라는 통합 멀티미디어 지원 프로그램을 지원하여 대부분의 기능들을 모두 지원하고 있다. 이에 따라 AVI는 물론이고 MOV, 애플용 퀵타임, MPEG 동화상을 지원하며, 오디오에서도 넷스케이프가 지원하는 모든 기능은 물론, MPEG 오디오를 추가로 지원한다. 특히 리얼오디오를 계속 기본 기능으로 내장하여, 플러그인으로 제공하는 넷스케이프 보다는 번거로움을 피할 수 있으며, 액티브 엑스 기능을 활용한 워드나 엑셀문서 보기 기능도 더욱 강력해졌다.

익스플로러3.0은 이전 버전들과는 달리 마이크로소프트사의 비주얼 베이직 스크립트와 넷스케이프사가 만든 자바 스크립트를 동시에 지원하는 유연성을 보인다. 이렇게 모든 소프트웨어 컴포넌트를 개발자가 묶을 수 있는 이유는 익스플로러3.0은 액티브 엑스를 기반으로 하고 있기 때문이다. 액티브 엑스 기술은 엑셀이나 스프레드시트와 같은 다양한 포맷의 문서들을 직접 브라우저 안에서 읽을 수 있도록 하는 확장성이 뛰어난 플랫폼이다.

Add-On (애드온 프로그램)

Add-On이란 특정한 프로그램의 기능을 보강하기 위해 추가된 프로그램들을 일컫는다. 넷스케이프 네비게이터의 플러그인에 해당되는 개념이다. 그 예로 인터넷 익스플로러의 뉴스와 메일을 보강하기 위해 '한글 인터넷 메일&□A□a'□a□e Add-on프로그램이 있다.

A.D.N(Advanced DigitalNetwork)

56,000BPS를 전송하는 회선을 말하며 보통 56K라고도 말한다.

Account서버에 연결할 수 있는 유저의 ID를 말하는데 PC통신의 유저ID와 비슷하지만, 모양새가 조금 다르다. 인터넷의 계정은 일종의 전자주소와 같다. 예를 들면 kdhong@www.hansol.net와 같은 형태인데 kdhong이 바로 계정이고, www.hansol.net은 사용자가 속해있는 서버의 이름이다.

AltaVista (알타비스타)

1995년 12월부터 서비스를 시작한 알타비스타는 DEC(Digital Equipment Corp.)사에서 개발한 검색 엔진이다. 뛰어난 검색 속도와 정확성, 광범위한 검색 범주, 연산자 및 필드 검색 등을 지원해 가장 뛰어난 검색 엔진으로 평가 받고 있다. 한글 정보의 검색도 가능하다.

AOL (America OnLine)

미국 최대의 PC통신서비스회사. 97년 현재 약 600만의 가입자를 갖고 있다.

Anonymous FTP

계정없이 FTP에 접속할 때 쓰이는 용어, 이때 비밀번호는 e-mail address를 입력한다.

Archie

정보검색용 도구로 1000여개가 넘는 FTP Site를 찾아준다.

파일명과 디렉토리명으로 검색이 가능하다

anonymous FTP 사이트에 저장된 파일을 찾기 위한 툴.  이를 용하기 위해서는 파일 이름  이나 문자열을 알고 있어야 한다.

ARPANet(Advanced Research Project Agency NETwork)

60년대 후반과 70년대 초반에 미 국방성에서 개발한 광역 네트워크로, 인터넷의 선조라고 할 수 있다.

미국 방위성(DoD)의 고도연구계획국(ARPA)이 후원한 데이타 통신망. 네트워크의 개척자인 존재로 1972년부터 본격적으로 시작되어 1990년까지 가동되었다. 네트워크의 일부가 파괴되더라도 남아 있는 네트워크가 제기능을 할 수 있는 컴퓨터 상호 접속 방식을 취하면서 세계 최초로 패킷 교환 방식에 의한 데이터 통신을 실현하였다. 이것이 인터넷의 기술적인 출발점이 되었고 현재 인터넷의 표준 프로토콜인 TCP/IP도 이 네트워크에서 사용하기 위해 개발되었다.

ASCII(American Standard Code for Information Interchange)

셈틀에서 라틴어의 대소문자, 숫자, 구두점 등을 표현하기 위해 사용되는 사실상의 세계 표준 코드.  0000000에서 1111111까지의 일곱자리 이진수로 128개의 문자를 표현한다.

B

Backbone

네트워크 대부분의 정보가 통하는 High Speed Line이나 한 그룹의connections 이다.

작은 네트워크의 Backbone이 큰 네트워크의 Backbone보다 Line이 작을 수 있다.

Baud

Baud는 모뎀이 1 초안에 몇 bits를 받을 수 있는가를 알려주는 용량이다.일반적으로 모뎀의 "baud rate"는 1초에 송수신할 수 있는 비트수를 의미하며, 기술적으로는 캐리어 신호 시프트(carrier signal shifts)가 평가하는 초당 횟수를 뜻한다.  2,400bps 모뎀은 실질적으로 300baud로 운용되어 1baud에 4비트를 전송한다.

Bandwidth

통신을 통해 전송할 수 있는 자료량을 나타내는 단위로 주로 bps로 측정된다.  한 페이지의 영어 텍스트는 대략 16,000비트인데 고속 모뎀의 경우 1초에 15,000비트를 이동시킬 수 있다.  풀모션의 풀스크린 비디오는 대략 1천만bps를 요구한다.

BBS(Bulletin Board System)

많은 사람들이 서로 토론하며 파일들을 올리고, 다운받고 발표하는 기능을 제공하는 서비스이다.

Beta version (베타버젼)

제품이 완성되기 직전 단계의 테스트판. 업체에서 하드웨어와 소프트웨어를 개발할 때, 최종 제품이 완성되기 전에 일부의 관계자와 사용자에게 제공하여 그 성능을 테스트하는데 목적이 있다.

Binhex(Binary HEXadecimal)

문서파일이 아닌 파일들을 아스키 파일 포맷으로 변경하는 방식을 말한다.

비텍스트 파일(non-ASCII)을 ASCII 파일로 전환하는 방법.  인터넷전자우편이 ASCII 파일만 취급할 수 있으므로 이러한 방법이 요구된다.

Bit(BinaryDigIT)

한 이진 수자 (0 아니면 1)

BITNET(Because It's Time Network)

인터넷과 따로 있는 교육 site 들의 네트워크로 인터넷과 따로 있지만 E-mail은 서로 보내고 받을 수 있다.

전자우편 토론 그룹 중 가장 널리 알려진 Listservs도 BITNET에서 시작됐다.  IBM의 VMS 머신을 사용하는 BITNET은 최근 들어 유일하게 축소되고 있는 국제 네트워크이다.

Bookmark (북마크)

인터넷상의 여러 사이트를 돌아다니다가 기억해 놓고 싶은 사이트를 체크하여 보관, 관리하고, 후에 그 사이트로 가고자 할 때 사이트의 URL을 외우지 않고도 보관되어 있는 리스트에서 선택만 하면 바로 접속할 수 있도록 URL주소를 관리 할 수 있는 것이 바로 북마크이다.

Bps(Bits-per-second)

정보전송의 척도로 28.8bps 모뎀은 1초에 28,000 bits를 받을 수 있다.

Browser

브라우저 (또는 웹 브라우저) 브라우저는 인터넷 서비스의 하나인 WWW(World Wide Web)으로 제공되는 정보를 볼 수 있도록 해주는 프로그램을 의미한다. (간혹 검색기라고도 부르는 사람도 있지만 의미가 혼동될 우려가 있기 때문에*브라우저*라는 용어를 그대로 사용하는 것이 일반적임).

기술적으로 말하면, 이용자가 주는 명령에 따라 웹 서버에게 HTTP 프로토콜을 이용해서 요청을 보내고, 웹 서버에서 보내온 멀티미디어 자료를 이용자에게 보여주는 역할을 수행한다. 가장 최초의 본격적인 브라우저는 NCSA에서 만든 Mosaic이다.

현재 수십 종류의 브라우저들이 개발되어 있지만 그 중에서 가장 많이 사용되고 있는 브라우저는 Netscape Communications사의 Navigator이다.

Microsoft사의 Internet Explorer는 Windows 95의 확산에 힘입어 계속 사용자 수가 증가하고 있다.

Bridge (브리지)

브리지는 두 개의 네트워크를 마치 한 개의 네트워크처럼 행동하도록 연결시키는데 사용되는 장치이다. 브리지는 서로 다른 형태의 두 네트워크를 연결하는데 사용되기도 하지만, 수행 능력을 향상시키고자 하나의 대규모 네트워크를 두 개의 작은 네트워크로 분할하는데도 사용된다.

Broadcast Pack (브로드캐스트 패킷)

브로드캐스트 패킷은 동일 네트워크 내의 모든 호스트에 동시에 보내는 패킷이다. 동보 패킷이라고도 한다. Multicast Pack은 네트워크 내의 특정의 여러 호스트에 동시에 보내는 패킷이다.

Byte

한 문자를 나타내는 Bit의 그룹으로 한 Byte에는 보통 8 bits가 있다.

C

Cable Modem (케이블 모뎀)

케이블 모뎀은 케이블TV망(CATV)을 통해서 고속의 데이타 통신 서비스를 제공하기 위한 장치로서, 인터넷의 멀티미디어화에 따른 대량의 데이타 전송의 필요성에 따라 고속의 인터넷 접속의 한 해결책으로써 관심을 끌고 있다. 미국 타임 워너사는 기존 인터넷 서비스보다 100배이상 빠른 '로드 러너' 온라인 서비스를 1996년 9월 10일에 시작했다. 일본에서도 6월 소니를 비롯한 통신기기 업체와 주요 케이블 TV사들이 기존 케이블망을 이용한 프로그램의 디지털 전송 실험에 성공, 인터넷 고속화의 길을 열었다. 네덜란드와 호주에서도 케이블 인터넷 서비스를 계획하고 있다. 한국에서도 이미 1996년 Inet와 삼보 컴퓨터는 여의도에서 케이블 모뎀을 통한 인터넷 접속 시험 서비스를 제공하고자 했으나 국내 사정상 연기되고 있다.

CERN(Conseil Europeen pourla Recherche Nucleaire)

유럽 미립자 물리학 연구소로 세계에서 가장 큰 과학 연구소중 하나다. TCP/IP에 기반을 둔 초기 인터넷 구축의 핵심적인 역활을 수행하였고, 월드와이드웹(WWW)프로젝트를 진행하기도 하였다.

CGI(Common Gateway Interface)

WWW 서비스에서 이용되는 용어로서 웹서버가 외부 프로그램을 실행시키는 표준화된 방법이다. 웹 서버의 주요 기능은 이용자(정확히 말하면 이용자가 사용하는 웹 브라우저)의 요청에 따라 미리 만들어진 HTML 문서 중에서 적절한 것을 선택해서 보내주는 것이다. 하지만 미리 만들어진 문서만 제공하는 것으로는 응용 분야에 너무 많은 제약을 받기 때문에 외부 프로그램을 실행시켜서 이용자의 요구에 동적으로 반응하는 기능이 필요하게 된다. 웹 서버가 필요한 외부 프로그램을 어떻게 실행시키고 어떻게 자료를 주고받는 것인가를 표준화 한 것이 바로 CGI이다.

그리고 CGI 방식에 맞도록 작성될 프로그램들은 CGI 프로그램이라고 불린다.

CGI 프로그램은 매우 많이 사용되고 있으며 대표적인 예는 접속한 이용자의 수를 표시하는 카운터 프로그램, 이용자의 입력을 받는 있다.

CGI 프로그램은 CGI 표준 FROM을 처리하는 프로그램 등이 방식에만 맞으면 프로그래밍 언어로도 작성할 수 C, Perl, Shell Script 등 어떠한 있다.

Clarinet News (클라리넷 뉴스)

유즈넷뉴스 형식으로 제공되는 전문적인 전자신문이다.

클라리넷 뉴스는 AP로이터 뉴스, UPI(United Press International), CSM(Christian Science Monitor), ENS(Entertainment News), NewsByte, SportsTicker Matrix News등의 기사를 제공한다.

Client

다른 컴퓨터에 있는 서버에 접근하며 서로 작용하는 소프트웨어.

각 Client 소프트웨어는 정확한 서버의 종류에만 접근하고, 또한 각 서버는 정확한 Client의 종류하고만 작용할 수 있다.

CompuServe (컴퓨서브)

미국 제2위의 PC통신 서비스 회사로서 각종 뉴스, 정보 제공은 물론 온라인 쇼핑, 항공기 예약 등이 가능하며, 특히 잘 발달된 동호회 운영이 특기할 만하다.

CoolTalk (쿨톡)

넷스케이프의 Helper 프로그램인 클톡은 양방향 음성 전송이 가능하다. 인터넷 폰과 같이 음성 전송이 가능하다. 인터넷폰과 같이 음성 채팅 뿐만 아니라 프로그램의 공유와 화상을 공유할 수 있는 화이트 보드를 지원한다.

CPS (Characters Per Second)

통신에서 1초당 전송할 수 있는 문자의 수

Cracker (크래커)

Cracker란 컴퓨터 시스템에 무단으로 접근을 시도하는 개인을 말하는데, 해커(hacker)와는 달리 악의적인 경우가 많으며 시스템을 파괴하는 많은 방법을 알고 있다.

CSLIP (Compressed SLIP)

SLIP의 비효율성을 위해 새로 개발된 몇가지의 압축옵션 가운데 하나이다. 별로 쓸모가 없는 TCP 헤더의 크기를 줄임으로써 전송효율을 높여보고자 하는 것입니다. 이 결과 40byte이던 TCP 헤더가 4byte로 줄었다.

CUG (Closed Users Group)

PC통신 서비스 이용 형태의 하나. 특정 이용자를 대상으로 한 서비스 또는 이용자 그룹을 가리키는 것으로 회원 전용 게시판이나 전자 회의실을 갖는다. PC통신 서비스의 전자우편이나 전자회의등을 기업내 네트워크로 이용하는 경우 일반 사용자들에게 사내 정보를 유출시키지 않을 목적으로 만들어졌다.

CU-SeeMe

Comell 대학에서 만들어진 화상회의 소프트웨어이다. 기존에는 양쪽의 환경이 같아야만 회의가 이루어질 수 있었다. 즉, 같은 하드웨어 사양(video capture board, ccd camera, 이런 하드웨어를 지원하도록 특별히 만들어진 소프트웨어)을 갖추어야만 가능했으나, 이제는 CU-SeeMe만 설치하면 기본적으로 화상을 받고 음성을 들을 수 있다.

Cyberspace

윌리엄 깁슨의 소설 "Neuromancer"에서 처음 소개되어, 최근에는 셈틀네트워크를 통해 사용이 가능한 정보 리소스 전체를 묘사하는데 사용된다.

D

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

IP 어드레스를 자동적으로 부여하는 방식. 클라이언트 기기의 전원 투입시 서버로 부터 IP 어드레스를 자동으로 할당받는다.

DialUp Networkimg (다이얼업)

전용선을 통한 연결과 달리 표준 전화선을 이용하여 형성된 기계(컴퓨터)간의 연결

Domain (도메인)

도메인이란 인터넷 주소(인터넷 호스트 컴퓨터가 할당 받은 주소)를 가리키는 말로서 IP Address와 Domain으로 구분할 수 있다. 인터넷 호스트 컴퓨터가 할당 받은 주소는 본래 숫자로 만들어졌고 이를 가리켜 IP Address라고 한다. (예:203.255.112.1) 그런데 사람들은 숫자로 된 주소를 기억하기 어렵고 사용하기도 불편하기 때문에 그에 대응하는 문자로 된 주소(Domain Name)을 사용하고 있다. 즉 203.255.112.1 이라는 주소는 sol.inet.co.kr (=sol.nuri.net)이라는 도메인 이름을 가지며, 컴퓨터 이름, 단체 이름, 부속 도메인, 최상위 도메인으로 이루어져 있다. 최상위 도메인이란 국가 코드를 나타내고, 부속 도메인은 해당 주소의 성격을 가리킨다. 단체와 컴퓨터 이름은 해당 기관이 임의로 만든 것이다.

Domain Name

인터넷 사이트를 표시하는 고유 명칭으로 2개 이상의 도트(.)로 분리해 왼쪽에는 인터넷 사이트의 특정 명칭을, 오른쪽에는 일반 명칭을 나타낸다.  각각의 기계는 하나 이상의 명칭을 가질 수 있으나 각Domain Name은 오로지 한대만을 지정한다.  특정 네트워크로 연결된 모든 셈틀은 일정 부분 동일한 이름을 갖는다.  일례로 다음과 같다.

gateway.gbnetwork.com

mail.gbnetwork.com

www.gbnetwork.com

또한 실제로 셈틀에 접속하지 않은 채 Domain Name만 가질 수 있어 그룹이나 기업이 인터넷 사이트를 실제로 개설하지 않고도 인터넷전자우편 어드레스를 확보할 수 있다.  이 경우 실존하는 인터넷 머신이 명칭뿐인 Domain Name을 대표해 우편을 조작해야 한다.

DNS(Domain Name Server)

도메인 네임 서버. 인터넷에 연결된 모든 컴퓨터는 *203.248.231.2*와 같이 4자리 숫자로 이루어진 IP 주소를 할당받는다. 그리고 그 IP 주소만 지정하면 특정한 컴퓨터로 접속할 수 있다. 하지만 이와 같이 숫자로 이루어진 IP 주소는 컴퓨터에게는 쉽지만 이용자에게는 그다지 적합한 방법이 아니기 때문에 *도메인 네임(도메인 이름)*이라는 방법을 이용한다. 각각의 컴퓨터에 이용자가 쉽게 기억할 수 있는 이름을 *www.open.co.kr*과 같은 형태로 지정한 후에 이용자는 그 이름을 사용하고, 컴퓨터는 그 이름에 해당하는 IP 주소를 사용하는 방법이다. 이때 컴퓨터에 할당된 도메인 이름을 IP 주소로 변환시키는 역할을 수행하는 컴퓨터를 DNS라고 한다.

Download (다운로드)

원격지 컴퓨터 측에 축적된 파일의 내용을 단말기로 전송하는 것 또는 인터넷상에 있는 파일을 자신의 PC로 전송받는 것을 다운로드 한다고 한다.

E

e-mail(Electronic Mail)

전자우편 (또는 메일). 전자우편은 인터넷을 이용해서 편지를 주고받는 서비스이다.

편지는 주로 일반적인 텍스트 문서이지만 그래픽 이미지, 사운드 파일, 프로그램 등도 첨부하여 보낼 수 있다. E-mail은 인터넷 초기부터 사용되어 온 서비스이며 현재에도 가장 많이 사용되고 있는 서비스이다.  전자우편은 인터넷 이용자뿐만 아니라 온라인 서비스(PC 통신) 사용자들과도 주고받을 수 있다. 전자우편은 직접 수신자에게 보내지는 것이 아니라 중간에 메일 서버라는 컴퓨터를 통해서 보내지게 된다.

송신자가 전자우편을 보내면 그 내용이 송신자가 이용하는 메일 서버로 전달된다.

송신자의 메일 서버는 그 전자우편을 수신자의 메일 서버로 전송하고, 수신자는 수신자의 메일 서버로 접속해서 전자우편을 확인하게 된다.

전자우편의 주소는 이용자의 계정 이름에 메일 서버의 컴퓨터 이름 또는 도메인 이름을 붙인 것이다. 예를 들면 *mail.open.co.kr* 컴퓨터의 계정 이름이 *open*인 이용자의 전자우편 주소는 open@mail.open.co.kr이다. 시스템의 설정 상황에 따라서 open@mail.open.co.kr과 같이 메일 서버의 이름을 빼고 도메인 이름만 지정해도 되는 경우도 있다.

E-Mail Address (전자우편 주소)

인터넷에서 전자우편을 보내거나 받으려면 전자우편 주소(e-mail address)가 필요하다. 모든 인터넷 사용자는 자신의 고유한 전자우편 주소를 갖고 있는데 전자우편 주소는 "사용자 계정(ID)@도메인"으로 구성된다.

Explorer (Microsoft Internet Explorer. 인터넷 익스플로러)

인터넷 익스플로러는 마이크로소프트사의 웹브라우저로 월드와이드웹의 정보를 검색할 수 있게 하는 프로그램이다. 무료로 배포되고 있을 뿐만 아니라 메뉴나 메세지가 완전 한글화되어 있어 영어에 익숙치 않은 사용자에게 편리하다.

인터넷에서 월드와이드웹을 이용하는데 꼭 필요한 기능을 담으면서 윈도우95의 기능을 활용하여 윈도우95라는 운영체제와 주변장치의 모든 기능을 활용할 수 있는 멀티미디어 웹브라우저를 지향하고 있다는 장점이 있다. 또한 윈도우95의 기존 응용 프로그램과 연결하여 인터넷 익스플로러를 윈도우95의 일부인 것처럼 생각하고 사용할 수 있으며 전송속도가 빠르고 사용법 또한 윈도우 응용 프로그램의 일부처럼 단순하게 사용할 수 있다.

Ethernet

근거리통신망(LAN)에서 셈틀을 연결하는 방법으로, 10Mbps 속도로 정보를 전송하며, 거의 모든 종류의 셈틀과 사용이 가능하다.

F

FAQ (Frequently-Asked Questions)

FAQ는 어떠한 주제에 대해서 자주 질문되는 내용과 그 답을 하나의 파일로 모아놓은 것을 말한다. 인터넷은 물론 PC통신에서도 자주 사용되는 용어이다.

개인 또는 동호회에서 초보자들을 위한 정보를 종합해서 만든 자료를 의미하였으나, 최근에는 질의/응답 형식으로 제품 정보 등을 소개하는 경우에도 사용된다.

FAQ의 한 예인 World Wide Web FAQ는 다음으로 접속하면 내용을 볼 수 있다.

"http://www.boutell.com/faq/"

FDDI(Fiber Distributied Data Interface)

광섬유 케이블로 100,000,000BPS의 속도로 정보를 전송할수 있다.이서넷보다 10배, T-3보다는 두 배정도 빠르다.

Fetch (패치 프로그램)

Fetch 프로그램은 인터넷의 FTP기능을 사용할 수 있도록 하는 매킨토시용 FTP프로그램의 하나이다.

Finger (핑거)

인터넷을 사용하고 있는 특정인에 대한 몇가지 정보를 볼 수 있는 프로그램으로 핑거를 사용하며 특정인의 메일 수신 여부, 현재 인터넷에 접속 여부, 그 상대방이 공개해 놓은 개인적인 정보를 살펴 볼 수 있다. 단. 계정이 같은 서버에 등록된 사람에 대한 정보만 볼 수 있다. (다른 서버의 사용자를 보려면 finger e-mail 주소를 하면된다.)

Firewall  (방화벽)

방화벽 시스템은 기업 등의 내부 네트워크(LAN)와 인터넷 사이에 설치되는 컴퓨터 또는 소프트웨어를 의미한다. 주요 기능은 인터넷 사용자가 불법적으로 내부 네트워크의 자원 (컴퓨터 등)에 접근하는 것을 막는 것이다. 물론 내부 네트워크 사용자의 인터넷 사용을 제한하는 기능도 할 수 있다. 내부 네트워크를 가지면서 인터넷에 연결된 많은 기업 (특히 대기업)들은 해커들의 침입을 방지하기 위해 이와 같은 방화벽 시스템을 설치해서 이용하고 있다.

Forum (포럼)

인터넷 서비스나 PC통신 서비스 안에서 흥미있는 주제와 취미등 공통의 화제에 대해 정보를 서로 교환하는 공간.

Frame (프레임)

윈도우가 창이라면 프레임은 창틀이다. 윈도우 화면을 여러개로 나누어 서로 다른 내용을 담아 보여줄 수 있는데 각각의 부분을 프레임이라고 한다.

FTP (File Transfer Protocol)

파일 전송 프로토콜 FTP는 인터넷을 통해서 파일을 전송하는 표준적인 프로토콜(통신규약) 및 파일 전송 프로그램을 의미한다. 일반적인 PC 통신에서는 Z-Modem이라는 방식을 주로 이용하지만 인터넷에서는 FTP가 사용된다. FTP는 접속하는 컴퓨터에 계정이 있는 이용자만 이용할 수 있다.

Anonymous FTP는 *아무나* 이용할 수 있도록 공개한 FTP 서비스를 의미한다.

다수의 이용자들간에 파일을 공유하거나, 기업체에서 다수의 고객에게 파일을 공개하는 경우에 주로 사용된다(불특정 다수인 이용자의 계정을 모두 만들 수 없으므로).

Anonymous FTP는 계정 이름으로 anonymous를 입력하고, 암호로 자신의 전자우편 주소(예:open@open.co.kr)를 입력하면 이용할 수 있다.

Full-duplex/ Half-duplex (전이중 방식/ 반이중 방식)

데이터 전송을 할 때에 동시에 양방향으로 송수신할 수 있는 것을 full-duplex 방식, 한 번에 한쪽 방향으로만 데이터를 보내는 것을 half-duplex방식이라 한다. Full-duplex 방식과 달리 Half-duplex방식은 일정 블록의 송신을 끝내고 나서 상대측이 수신 모드에 들어갈 때까지 이 쪽에서 송신 중지 명령을 보낼 수 없기 때문에 송수신 반응이 늦다.

FYI (For Your Information)

RFC와 같은 인터넷 운영의 보조적 문서 화일로 RFC가 기술적인 면에 치중하는 반면 FYI는 Information에 비중을 두고 있다.

G

Gateway

서로 다른 두 프로토콜이 서로 정보를 교환, 전송할 수 있도록 중간에서 변환해 주는 기능을 말한다. 다른 서비스나 다른 네트웍에 접속해 주는 기구로 사용되기도 한다.

일례로 프로디지는 내부적인 전용 전자우편 포맷과 인터넷 전자우편포맷을 서로 번역해 주는 게이트웨이를 갖고 있다.  일반적으로 다른 시스템에 액세스를 제공하는 모든 기법을 의미한다.

Gopher

Gopher는 WWW이 사용되기 전까지 텍스트 정보를 검색하기 편리하도록 제공하는데 이용되던 서비스이다. 텍스트 정보를 메뉴 방식으로 검색할 수 있다. 그러나 그래픽을 포함하는 멀티미디어 정보를 제공하는 WWW이 사용된 후부터 그다지 사용되지 않고 있다.

웹 브라우저는 Gopher로 제공되는 서비스들도 이용할 수 있다.

H

Hacker (해커)

시스템, 특히 컴퓨터와 컴퓨터 네트워크의 내부 작동 원리를 이해하는데, 즐거움을 느끼는 사람. 나쁜 의미로 잘못 사용되는 경우도 있는데 이럴 때는 크래커가 올바른 표현이다.

Helper Application

도우미(?) 프로그램 웹 브라우저에서 처리하지 못하는 파일 종류들을 처리하기 위해서 사용되는 프로그램들을 뜻한다. 기능은 플러그-인(plug-in) 프로그램과 동일하지만 도우미 프로그램은 웹 브라우저와 통합되지 않고 별도의 응용 프로그램으로 실행된다는 점이 다르다.

Helpers란 넷스케이프를 도와주는 프로그램으로 여러 종류의 프로그램들이 있다. 예를 들어 인터넷 상에서 넷스케이프만으로 음악을 듣는다든지 3차원의 페이지를 본다든지 하는 것을 할 수 없었다. 하루가 다르게 새로은 기술들이 나오는 인터넷에서 매전 넷스케이프를 수정하여 배포하는 것은 불가능하므로 넷스케이프사는 Helpers라는 기능을 두어 새로운 기술을 만든 회사의 프로그램의 Helper에 등록을 하여 사용할 수 있도록 하였다.

Home Page

웹사이트의 URL로 접속했을 때 가장 처음에 보여지는 페이지를 의미하며, 그 사이트를 대표하는   페이지이다.

Host

네트워크의 다른 컴퓨터들에게 네트워크 서비스들을 제공하는 컴퓨터입니다. 보통 한 컴퓨터가 많은 서비스 (WWW, Usenet)를 제공한다.

Host Computer (호스트 컴퓨터)

처리의 중심이 되는 컴퓨터.

각각의 컴퓨터 통신 이용자가 접속을 하면 전화는 모드 이 호스트 컴퓨터에 접속된다. 이는 여러명의 이용자가 접속하여 동시에 이용할 수 있도록 된 대형 컴퓨터 시스템을 말한다.

HotDog (핫도그)

핫도그 프로그램은 Sausage Software사에서 개발한 홈페이지 작성에 유용한 도구로서 쉽고 편리하게 THML 태그들을 사용할 수 있게 해주는 HTML Editor이다. 이 프로그램을 이용하면 일일이 HTML 태그를 입력하여 홈페이지를 만드는 수고를 덜 수 있다.

HotJava (핫자바 )

핫자바는 단적으로 말하면 웹브라우져이다. 넷스케이프, 익스플로러 등과 같은 웹브라우저인데 다른점은 자바로 만든 프로그램을 실행시켜서 볼 수 있는 자바 가능 브라우저이다. 물론 자바로 만들어졌다.

HTML(Hypertext Markup Language)

HTML은 텍스트 파일의 내용이 웹 브라우저에 보여지는 형태를 지정하기 위해 추가되는 명령들의 집합이다. 똑같은 내용의 텍스트 파일이라도 추가되는 HTML 명령에 따라 웹브라우저에는 다른 형태로 보여질 수 있다. 일반적인 문서에 HTML 명령이 추가된 문서를 HTML 문서라고 하며 확장자로 *.html* 또는 *.htm*을 가진다. HTML 문서가 WWW으로 제공되는 정보의 기본 형태이다. HTML의 명령은 국제 표준으로 정해져 있지만  Netscape Navigator와 Microsoft Internet Exploer 등은 필요에 따라 각자 고유의 확장 명령을 추가해서 사용한다. 최근에는 HTML 문서를 편리하게 작성하는 웹 저장도구(Web Authoring Tool)들이 많이 발표되어 구체적인 HTML 명령을 모르더라도 손쉽게 HTML 문서를 작성할 수 있다.

HTTP(Hypertext Transport Protocol)

HTTP는 WWW 서비스를 이용해서 텍스트, 그래픽, 사운드 파일 등을 주고받는데 사용되는 통신규약이다. 이용자가 URL을 지정해서 웹 서버의 특정한 파일을 요청하거나 HTML 문서의 내용 중에서 다른 문서로 연결되는 링크를 선택한 경우에, 웹 브라우저는 웹 서버에게 HTTP를 이용해서 선택된 파일을 보내라고 요청한다. 그 요청을 받은 웹 서버는 HTTP를 이용해서 웹 브라우저에게 요청된 파일의 내용을 보내준다.

Hub (허브)

네트워트 장비로 호스트나 라우터들이 한 곳에 연결되어 있는 장비를 말한다. 예를 들면 허브는 가정에서의 두꺼비집에 비유할 수 있다. 하나의 주전력선이 가정으로 연결되면 이것은 두꺼비집에 연결된다. 주전력선이 연결된 두꺼비집에 여러 가지 회로가 연결되어 가정에 전기를 공급하는 기능을 하는 것처럼 허브는 클라이언트와 서버 신할 수 있는 중심적인 영역이다. 네트워크상의 정보는 허브를 통해 목적지로 전달된다.

Hyperlink (하이퍼링크)

하이퍼택스트 문서 중 반전되어 있는 단어로 URL에 의해서 다른 문서로 지정해 놓은 것. 사용자는 단지 링크를 따라가기만 하면 자신이 찾는 정보를 바로 브라우져 화면을 볼 수 있다.

Hypermedia (하이퍼미디어)

문서뿐만 아니라 사운드, 그래픽, 동영상등 다른 형식의 데이터를 포함하고 있는 하이퍼택스트를 가리킴.

Hyperterminal (하이퍼터미널)

윈도우즈95에 자체적으로 내장된 통신 프로그램이다. 즉, 이야기와 같은 프로그램이라고 생각하면 된다. 그러므로 하이퍼터미널이 설치되어 있지 않은 경우에는 이야기 프로그램을 이용하여도 된다.

Hypertext (하이퍼텍스트)

특정 데이터 항목이 다른 문서와 링크 관계를 가지고 있는 문서를 가리킴. (하나의 문서에서 특정 항목(부분)을 선택하면 그와 관련된 문서로 연결되어 계속 정보를 볼 수 있다.)

I

iCHAT (아이채트 )

아이채트(iCHAT)는 넷스케이프나 인터넷익스플로러와 함께 사용할 수 있는 인테넷채팅 프로그램이다. 다른 채팅 프로그램과 차이점은 넷스케이프나 인터넷 익스플로러와 자연스럽게 결합된 상태로 웹(WWW)상에서 채팅을 즐길 수 있는 애드온(Add-On) 프로그램이라는 점이다.

IETF (Internet Engineering Task Force)

IETF는 인터넷에 관련된 기술의 연구나 개발 및 제안을 하는 조직이다. 인터넷에 관한 모든 기술에 대해서 여기에서 논의되고 있다.

Im@ge (이미지)

"웹진 im@ge는 종합 웹서비스인 iWord에서 제공하는 온라인 출판 매체이다. Ima@ge는 인터넷 WWW을 기반으로 발행되는 사이버 문호 비평 중심의 웹 매거진이다.

Image map (이미지 맵)

이미지 맵은 WWW 사이트의 홈페이지 중 이미지에서 링크될 해당 구역에 따른 URL을 할당함으로써 이루어지게 되는 것이다. 즉 이미지를 클릭하면 지정된 웹사이트로 접속이 된다.

IMHO(In My Humble Opinion)

온라인 포럼에 작성하는 논평에 추가하는 약자로 이미 토론이 이뤄지고 있는 특정한 주제에 관해 논쟁의 여지가 있는 견해를 제시할 때 사용한다.  '나의 보잘것없는 견해로는'을 뜻하는 IMHO는 온라인 토론포럼에서 주로 사용된다.

InfoSeek (인포시크)

종합적인 검색 서비스를 제공하는 사이트이다. 일반적인 웹 사이트 내용 이외에도 뉴스그룹 기사, 기업체 소개 자료, 전자우편 주소록, 뉴스 등을 대상으로한 검색 서비스도 함께 제공한다. 뿐만 아니라 목록 서비스도 제공하므로 정보 검색을 위한 대표적인 사이트로 손색이 없는 곳이다. 한 때 유료 서비스였던 적도 있지만, 이제는 무료 서비스로 전환되어 보다 편리하게 이용할 수 있게 되었다.

Inline Plug-in

넷스케이프나 마이크로소프트 익스플로러와 같은 프로그램에서 외부 프로그램을 별도로 실행하지 않고 이들 프로그램의 자체기능인 것처럼 프로그램의 기능을 확장해 주는 프로그램이다. 이들 프로그램을 설치할 경우 넷스케이프 프로그램 화면에서 바로 AVI 파일 등의 동영상을 보는 것이 가능하다.

Internet

TCP/IP 프로토콜을 이용하는 전세계적 공용 네트워크를 의미한다. 인터넷이라는 이름은 비 표준적인 프로토콜을 이용하는 미국내의 수많은 네트워크들을 통합한다는 Inter-Network(네트워크간)라는 의미에서 나왔다. 최근에는 인터넷이 전세계로 확산되면서 International-Network(국가간 네트워크)라는 의미를 띄고 있다.

Internet phone (인터넷 폰)

인터넷 폰이라는 보컬택사에서 개발한 소프트웨어를 가지고 인터넷에 연결되어 있는 사용자들과 음성으로 대화를 나누는 것. 즉 이것은 인터넷을 통한 실시간 음성 대화가 시내전화 요금만으로 가능하다는 것을 의미한다.

Intranet (인트라넷)

인터넷이 등장하면서 새롭게 대두된 것이 인트라넷으로 기존 사무실 환경의 그룹웨어를 대체하는 개념으로 등장하였다. 인터넷과 동일한 TCP/IP프로토콜을 사용하는 사무실 내의 네트워크를 인트라넷이라 한다. 그룹웨어는 사용자마다 프로그램을 설치하는 번거로움과 업그레이드시 많은 비용과 시간이 들었지만 인트라넷을 이용하면 이러한 단점을 극복할 수 있으며 웹브라우져로 인트라넷을 사용한다. 자연스럽게 인터넷과 연결할 수 있는 것이 큰 장점 중 하나이다. 인트라넷은 인터넷의 대중화와 웹브라우저의 기능 향상, TCP/IP를 기반으로 한 응용 프로그램의 확충으로 더욱 그 시장을 넓혀가고 있다.

인트라넷이 부각되면서 여기저기서 인트라넷 애플리케이션을 내놓고 있지만 전용 애플리케이션이라 부를 수 있는 소프트웨어는 그리 많지 않다. 다만 몇몇 업체들이 기존의 인터넷 제품이나 그룹웨어 제품들에 새로운 기능을 추가해 선보이고 있는 실정이다.

InterNIC & KRNIC

인터넷에서 사용되는 도메인 이름의 등록과 관리를 담당하는 기관이다(실제 등록은 Network Solutions라는 회사에서 담당하고 있다). 미국의 경우에는 도메인 이름을 이용하기 위해서는 도메인 이름 등록시에 등록비를 지불하고, 매년 일정액의 유지비를 지불해야 한다. *.kr*에 해당하는 국내 도메인 이름의 등록과 관리는 KRNIC(한국인터넷정보센터)에서 담당한다. 아직 국내 도메인 이름에 대해서는 유료화 되지 않고 있다. InterNIC 및 KRNIC에 관한 보다 상세한 정보는 다음의 사이트로 접속하면 구할 수 있다.

InterNIC - http://www.internic.net/

KRNIC - http://www.nic.or.kr/"><font

Intranet

인트라넷은 하나의 기업만을 위한 네트워크를 의미한다. 주요 목적은 기업 구성원간의 정보 및 자원의 공유를 통해서 기업의 생산성과 경쟁력을 높이는 것이다.

인트라넷은 TCP/IP, HTTP 등과 같은 인터넷 기술을 이용하여 구현된다. 인트라넷을 구축하는 기업은 대부분의 경우 방화벽 시스템을 설치하는 것이 일반적이다.

IP Number

컴퓨터의 주소를 나타내는 4 부분으로 만들어진 번호.(예:203.248.231.2) 인터넷의 모든 컴퓨터는 고유의 IP Number를 가지지만 기억하기 쉽도록 Domain Name을 더 많이 사용합니다.

ISP(Internet Service Provider)

인터넷서비스제공기관 ISP는 개인 또는 기업체가 인터넷을 이용할 수 있는 서비스를 제공하는 기관이다.

국내의 ISP는 교육, 연구 목적으로 사용되는 네트워크를 제공하는 비영리망과 일반적으로 요금을 내고 사용되는 영리망의 두 종류가 있다.

비영리망에는 교육전산망(KREN), 연구망(KREONet), 정부공공기관인터넷(KOSINet)의 3곳이 있으며, 영리망에는 나우콤(NowNet), 넥스텔(NEXTEL), 데이콤(BORANet), 두산정보통신(INTERPIA), 삼성데이타시스템(UNITEL), 아이네트(Inet), 제이씨현시스템(ELIMnet), 한국PC통신(KOLnet), 한국무역정보통신(KTnet), 한국무역협회(KOTIS-NET), 한국통신(KORnet), 한솔텔레컴(Ivynet), 현대정보기술(AmiNet)의 13곳이 있다. 그밖에도 OSP(Online Service Provider)라고 불리우는 천리안, 하이텔, 나우누리 3곳의 PC통신서비스도 넓은 의미의 ISP로 포함될 수 있다. 국내외 ISP에 관한 보다 상세한 정보는 다음의 사이트에서 찾을 수 있다.

국내ISP http://www.nic.or.kr/kr_isp.html

국내OSP http://www.nic.or.kr/kr_osp.html

국외ISP http://thelist.iworld.com/"><font

IPX/SPX

노벨사의 네트워크 OS인 NetWare를 구성하는 프로토콜 중 하나이다.

IRC(Internet Relay Chat)

세계적인 Chat 기관. 많은 IRC Servers들이 서로 연결되어 있다.

아무나 채널 (channel)을 만들어서, 다른 이용자들과 chat 할 수 있다.

공개의 연결과 비공개의 연결이 가능하다.

ISDN(Integrated Services Digital Network)

현재의 전화 기간으로 더 많은 정보를 전송하는 방식. 미국에서는 IDSN은 아직도 많이 설치 되지 않았지만, 설치 된 곳에는 보통 전화줄로 125,000 bps 가능하고 보통 전화값과 비슷하다.

Internet

1960's와 1970's의 ARPANET 에서 이루어진 모든 네트워크들(TCP/IP 프로토콜 사용하는)의 모음. 현재에 (1995년 7월)는 세계적으로 거이 60,000 네트워크들이 큰 internet으로 모여 있다. 두개 이상 네트워크를 연결할 때, internet이라고 한다.

J

Java

자바는 인터넷과 같은 분산 환경에 적합하도록 설계된 프로그래밍 언어이며, 언어 자체는 C++ 프로그래밍 언어의 축소판으로도 볼 수 있다.

자바를 이용해서 만든 응용 프로그램 또는 applet(애플릿: HTML 문서에 포함될 수 있는 프로그램)은 프로그램을 변경하지 않고도 PC, Macintosh, UNIX 등 모든 컴퓨터에서 실행될 수 있으므로 프로그램 개발자에게 큰 각광을 받고 있다.

자바는 Sun Microsystems에 의해 1995년에 발표되었으며, 현재 대부분의 주요 운영체제 공급업체(IBM, Microsoft 등)들은 자바를 지원할 것으로 알려져 있다. 자바는 아직 그다지 널리 사용되지는 않고 있으나 계속해서 새로운 개발 도구들이 발표되고 있다. 자바에 대한 최신 정보는 다음의 사이트에서 얻을 수 있다.

자바 개발 도구: http://www.javasoft.com/

자바 Applet : http://www.gamelan.com/

K

KALI (칼리)

KALI는 랜(LAN)용 게임들을 인터넷상에서 플레이할 수 있게 해주는 툴이며 세계적으로 8만명이 넘는 사용자와 33개국에 200여개의 서버를 가지고 있는 전 세계에서 가장 큰 게임 시스템이다.

KRNIC (KoRea Network Information Center)

KRNIC에서는 국내 인터넷의 기능 유지와 이용 활성화를 위하여 인터넷 이용 기관을 위한 IP주소 및 도메인 등록 서비스를 수행하고, 주요 정보 서비스를 제공하고 있다. 또한 국제적으로는 한국을 대표한 인터넷 공식 기구로, 상위 인터넷 정보센터(APNIC)와 정보교환, 업무협력, 기술 교류등의 활동을 수행하고 있다.

이름(도메인명)은 "유일"해야 하기 때문에 강력한 권한을 가지고 "중복"이 되지 않도록 해야 한다. 이러한 일련의 역할을 하며 중재를 하는 곳이 "NIC(Network Information Center)"이다. 국제적으로는 InterINC이 있고 태평양 지역에는 APNIC이, 한국에는 KRNIC이 있다. .com, .net, .edu, .org, .gov등의 관리는 InterNIC에서 하며 .co.kr, .nm.kr, .go.kr, .ac.kr, .or.kr등의 관리는 한국 전산원 (KRNIC)에서 담당한다.

Kilobyte

1000 bytes. 사실로는 1024 (2^10) bytes.

L

LAN(Local Area Network)

현 위치의 컴퓨터 네트워크 (같은 건물이나 같은 층).

Leased Line

한장소에서 다른 장소까지 연결되는 전화 라인을 말한다

특정 사용자 사이에서만 독점으로 사용할 수 있도록 임대한 전화선.

고속의 데이터 통신이 필요한 경우 필수적이다.

Listserv

가장 일반적인 종류의 메일리스트로 BITNET에서 시작됐으나 지금은 인터넷에서 일반적으로 사용되고 있다.

Login

명사로 사용될 경우 셈틀 시스템에 액세스하는 데 사용되는 계정이름으로 패스워드와는 대조적으로 비밀이 아니다.  동사로 사용될 경우셈틀 시스템에 들어가는 행위를 의미한다.  일례로 "Login to the WELLand then go to the GBN conference." 등의 문장으로 사용된다.

Lycos (라이코스)

비교적 빠른 검색 속도와 이해하기 쉬운 형태의 결과를 제공하는 검색 서비스 사이트이다. 초기에는 단순한 검색 엔진 기능만 제공하였으나, 최근에는 Lycos사의 다른 서비스인 A2Z Directory, Point.Com과 연동되는 부가적인 기능이 추가되었다. 가장 유명한 검색 엔진 중의 하나이므로 인터넷상의 정보사냥에 관심 있는 분들은 반드시 알아두어야 할 사이트이다.

Lynx (링스)

링스는 윈도우즈를 사용할 수 없는 열악한 PC환경에서 쓰거나 또는 그래픽 이미지는 제외하고 필요한 전문 정보만 검색하는데 필요한 텍스트 모드 웹브라우져이다.

M

MacTCP

MacTCP는 매킨토시를 TCP/IP프로토콜 상에서 사용할 수 있도록 해주는 조절판용 파일이다. 애플의 MacTCP는 시스템 7.5부터 기본으로 제공되고 있다. 시스템 7.5.2에서는 TCP/IP조절판용 파일을 제공한다. 사용법은 MacTCP와 동일하다.

Maillist(Mailing List)

E-mail을 한 주소로 보낼 때 Maillist 등록 된 모든 주소들로 메시지를 복사해서 자동적으로 보내 주는 시스템. 이렇게 함으로서 많은 이용자들끼리 E-mail로 토론할 수 있게 된다.

Mailing List (메일링 리스트)

메일링 리스트란 전자우편을 이용하여 관심있는 주제를 토론하는 서비스이다. 인터넷 이용자가 특정 호스트에 전자우편을 보내어 토론 그룹에 가입함으로써 토론 내용을 구독하고 글을 게시하는 방식으로 운영되고 있다. 예를 들어 '인터넷 기초'에 관련된 메일링 리스트에 가입하면 그에 관한 내용을 전자우편을 통하여 지속적으로 받아볼 수 있으며 동시에 자신이 글을 게재하여 토론에 참여할 수도 있다.

Mbone (Multicast backbone)

인터넷에 연결돼 있는 호스트들의 수가 크게 증가해 동일한 메시지를 받고자 하는 대상이 여럿인 경우가 많고, 또한 이런 복수 전달을 효율적으로 하기 위한 대상이 여럿인 경우가 많고 또한 이런 복수 전달을 효율적으로 하기 위한 요구도 크게 증가했다. 그리고 네트워크들을 연결하는 링크의 속도도 빨라지면서 네트워크 상에 텍스트나 이미지 데이터뿐 아니라 텍스트 데이터보다 10배이상 큰 오디오나 비디오 데이터를 전송하려는 시도가 활발히 이루어지고 있다. Mbone(Multicast backbone)은 이러한 요구를 모두 만족시키기 위한 방법중 하나로 만들어진 가상의 네트워크다. 즉, 인터넷 상에서 화상회의와 같이 여러 참가자가 있고, 이들간에 오디오나 비디오 같은 멀티미디어 데이터를 전송하는 애플리케이션을 가동하기 위해 만들어진 '가상 네트워크' 혹은 '시범 네트워크'이다. 여기서 가상 네트워크라고 하는 것은 호스트와 호스트간에 전송 라인으로 연결해 만들어진 실제 네트워크가 아니라, 기존의 인터넷에 연결돼 있는 호스트들을 소프트웨어적으로 처리해 마치 또 다른 네트워크가 인터넷 위에 있는 것처럼 보이도록 했기 때문이다. 또한 현재 사용되고 있는 TCP/IP프로토콜이 아직 제공하지 못하는 기능들을 시험하기 위해 만들어졌기 때문에 시범 네트워크라고 한 것이다.

Megabyte

1,000,000 bytes. 1000 Kilobytes.<br>

Meta Engine (메타엔진)

다른 검색 엔진들의 검색 결과를 받아서 종합해 보여주는 것이므로 종합적으로 정보를 빼놓지 않고 찾을 수 있다. 하지만 각 검색 엔진만의 특징을 사용하지 못하고 그 결과를 얻어내는데 너무 많은 시간이 걸린다는 단점이 있다.

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)

MIME프로토콜은 인터넷 통신에서 여러 포맷의 문서를 전송하기 위해 사용된다. 이 프로토콜은 원래 문서 내용의 포맷과 컴퓨터상에 나타나는 문서 포맷간의 관계를 설정하는 것으로 복잡한 파일 포맷을 관리한다. MINE을 사용하는 응용 프로그램은 전송된 문서의 내용을 처리하기 위해 필요한 소프트웨어의 유형을 설정한다. 적절한 보조 프로그램 설정을 하고 소프트웨어의 도움을 받으려면 Netscape는 자동적으로 여러가지의 포맷으로 전송되는 내용과 접속할 수 있도록 필요한 업무를 수행한다.

MINE은 서로 다른 파일 포맷을 조직하는 표준화된 방법을 말한다. 이 방법은 파일의 MINE유형에 따라 파일 포맷을 조직한다. Netscape는 MINE 유형을 이용하여 소프트웨어에 내장된 기능으로 파일 포맷이 읽을 수 있는지, 만약 그렇지 않으면 파일을 읽을 수 있는 적절한 보조 프로그램이 있는지를 확인한다. 파일의 MIME 유형을 제공하지 않는 서버에 대비하여 Netscape는 파일의 확장명을 해석한다. 예를 들어 index.html 파일 이름에 있는 .html 확장명은 HTML 포맷의 파일을 나타내는 것이다.

MINE은 인터넷 전자메일을 통하여 여러 다른 종류의 파일들을 전송 가능하게 하기 위해 개발된 것이다. (보통의 텍스트 데이터 이외의 확장코드나, 화상, 음성등을 인터넷 메일로 보내기 위한 방법 )

Mirror site (미러 사이트)

미러 사이트는 말 그대로 거울이 되는 사이트를 말한다. 좋은 프로그램과 자료가 있는 사이트의 공개 자료를 다른 호스트에 복사해 두는 것을 미러링 한다고 하는데 원래의 호스트에서 자료를 받는 것 보다 접속도 잘 되고 속도도 빠른 장점이 있다.

Modem(Modulator, DEMulator)

컴퓨터와 전화선을 붙여서, 전화기구로 통신할 수 있게 해주는 기계.

MOO(Mud, Object Oriented)

다중 사용자를 대상으로 한 롤플레이 환경 중 하나.  텍스트를 기반으로 한다.

Mosaic

WWW browser 중에서 Macintosh, Windows 와 UNIX에 똑같은 interface를 상용하는 browser. 월드와이드웹의 인기는 Mosaic의 덕분에 시작했다고 할 수 있다.

MS-Word Viewer

세계적으로 가장 많이 사용되는 워드프로세서 중의 하나인 MS-Word를 웹상에서 볼 수 있다. 쉽게 파일을 다운로드받고 설치도 간단하다. 웹상에서 문서를 편집 및 저장할 수 있다.

MUD(Multi-User Dungeon or Dimension)

보통은 텍스트 기반의 다중 사용자를 위한 시뮬레이션 환경.  일부는 단순히 흥미 위주의 게임으로 사용되는 한편, 일부는 중요한 소프트웨어개발이나 교육적인 목적으로 사용된다.  대부분의 MUD는 사용자가공간을 만들어 놓고 그곳을 떠나더라도 다른 사용자가 접속해 상호교류가 가능해 집단적인 점차적 구축이 가능하다.

MUSE

머드의 한 종류로 폭력이 거의 없다.

N

NCSA(The National Center for Superromputing Applications)

미국 과학 재단에 의해 구축된 슈퍼 컴퓨터망에서 이용하게 될 각종 프로그램과 통신규약에 대한 연구를 담당하고 있다. 이곳의 주요 역할 중 하나는 기업들이 개별적으로 개발하기 어려운 공익을 위한 프로그램의 개발을 도맡는 것이다. 그러나 무엇보다도 이곳의 명성을 높이는데 기여한 것은 바로 브라우져의 모체인 모자익의 개발이다.

Net2Phone

인터넷 폰이나 넷미팅은 PC대 PC로서 발신, 수신 둘 다 인터넷 망에 접속이 되어 있어야지만이 가능하지만, Net2Phone은 PC대 일반 전화기로 사용이 가능하므로 발신인만 인터넷에 접속이 되었으며 인터넷을 통한 전화 통화가 가능하다.

Netiquette

네티켓은 말 그대로 인터넷상의 예절(에티켓)을 의미한다.

WWW을 이용할 때는 다른 인터넷 이용자와 접하는 경우가 그다지 많지 않지만, 전자우편, 뉴스그룹 등을 이용할 때는 다른 이용자와 접하게 되므로 예절이 필요하게 된다.

Netizen

인터넷이라는 가상 세계의 시민, 즉, 인터넷 이용자를 의미한다.

NetMeeting (넷미팅)

넷미팅은 마이크로소프트사에서 자사의 인터넷 브라우져인 인터넷 익스플로러3.0 한글판과 함께 발표한 인터넷 전화 프로그램을 말한다. '인터넷 미팅'이라는 이름의 넷미팅은 음성 통화는 물론 텍스트 채팅, 화이트 보드를 이용해 그림을 그려 의사를 전달할 수도 있다. 네트워크 회선 속도와 상태에 따라 조금씩 달라질 수 있으나 최대32명까지 동시에 회의를 할 수 있고 음성통화, 채팅 이외에도 응용 프로그램 공유기능이 있어 하나의 응용 프로그램을 실행 시켜 놓고 최대 3명이 같은 작업을 할 수 있는 장점이 있다.

Netscape Navigator (넷스케이프 네비게이터)

1994년 발표된 이후 널리 사용되고 있는 웹브라우져로 사용자가 사용하기 편리하고 뉴스, 메일, 인터넷 검색등의 기능까지 통합하고 있다. 특히 문서나 그림등의 정보를 전송받는 대로 내용을 화면에 출력 도중에도 다른 웹페이지를 연결할 수 있는 기능을 갖추고 있어 매우 빠르게 동작하는 것과 같은 효과를 준다.

NetWare (넷 웨어)

노벨사의 네트워크 OS제품. NetWare는 PC용의 네트워크 OS로서 세계적으로 많이 사용되고 있다. NetWare는 PC용의 네트워크 OS로서 세계적으로 많이 사용되고 있다. NetWare 자체도 IPX/SPX 등의 프로토콜로 이루어진 프로토콜 체계. 또는 네트워크 체계로 볼 수도 있다.

Network

리소스를 공유하기 위해 두개 이상의 셈틀에 접속하면 한 개 네트워크를 갖는 것이고, 두개 이상의 네트워크를 접속하면 한 개 인터넷(internet)을 갖는 것이다.

Network PC

네트워크 PC는 인터넷 확산을 바탕으로 1996년에 발표된 PC의 한 종류이다. 네트워크 PC는 일반 PC보다 저가이지만, 최신 PC보다 하드웨어 및 소프트웨어적으로는 수준이 떨어진다. 네트워크 PC의 기본 기능은 인터넷 접속이며, 앞으로는 인터넷을 통해 필요한 응용 프로그램을 다운로드 받아서 실행시키는 방향으로 발전할 것이다.

Newsgroup

PC통신의 BBS와 유사한 인터넷 서비스로USENET이라고 불리우는 전세계적 토론 서비스가 있다. PC통신의 BBS의 게시판마다 고유한 주제가 있는 것과 마찬가지로 USENET에는 주제별로 뉴스그룹이 만들어져 있다. 뉴스그룹이라는 이름에서 느껴지는 것과는 달리 일반 BBS 게시판과 똑같은 역할을 한다. 단지 다른점은 하나의 주제에 대해 세계 각국의 인터넷 이용자들과 토론할 수 있다는 점이다. 특히 컴퓨터 또는 전문 분야에 관한 뉴스그룹은 매우 전문적인 질문을 하더라도 의외로 쉽게 답을 얻는 경우도 있다. 하지만 전세계 네티즌과 토론하기 때문에 네티켓이 특별히 요구된다. 일부 뉴스그룹은 미리 정해진 일부 이용자들만이 기사를 쓸 수 있도록 하고 있으나 대부분의 뉴스그룹은 누구나 기사를 쓸 수 있다. 최근의 웹 브라우저들은 별도의 프로그램 없이 뉴스그룹의 기사들을 볼 수 있는 기능을 제공한다. 하지만 뉴스그룹을 많이 이용하는 이용자는 뉴스리더(News Reader)라고 불리우는 뉴스그룹용 전문 프로그램을 이용하는 것이 편리하다.

Node

한 개 네트워크에 접속된 모든 단독 셈틀.

NIC(Network Information Center)

네트웍의 정보를 관리하는 기관. 이중에서 인터넷의 네트웍정보를 관리하는 곳은 InterNIC이다. 이곳에서 IP와 도메인 네임을 등록한다.

NNRP (Network News Reader Protocol)

뉴스 프로그램(ex : Agent, Netscape News)이 뉴스 서버와 연결하여 저장하고 있는 뉴스를 볼 수 있도록 해주는 프로토콜(통신규약)이다.

NNTP (Network News Transfer Protocol)

인터넷 상의 뉴스서버간에 뉴스를 주고 받기 위한 역할을 하는 프로토콜(통신규약)을 말한다.

Noise (노이즈)

정상 신호를 방해하는 신호를 말한다. 일종의 잡음.

P

Packet (패킷)

네트웨크에서 전송되는 데이터의 기본 단위. 데이터의 집단.

Packet Switching

인터넷에서 데이터를 이동하는 방법.  전송될 모든 데이터는 패킷이란크기 단위로 쪼개지는데, 이들은 각각 송신지와 수신지의 어드레스를 포함하고 있다.  이 방법은 서로 다른 근원지에서 발생된 데이터 패킷이 동일한 라인에서 혼합되어 정렬된 후 특정 머신에 상이한 경로를 따라 전달되므로 동시에 많은 사람들이 동일한 라인을 사용하는 것이 가능하다.

Password

사용이 제한되어 있는 시스템의 액세스 권한을 얻기 위해 사용되는 코드.  문자와 특수문자를 함께 사용하는데, "virtue7"과 같이 단순한 조합은 피하는 것이 바람직하다.

PCN (PointCast Network )

PCN은 포인트케스트사에서 발표한 실시간 뉴스 전달 프로그램으로 "데스크 탑 위의 CNN"이라 불리고 있다. 무료로 제공되는 이 서비스를 이용하면, 전문가가 선정한 주요 기사를 보여주는 기존 매체의 장점에 사용자가 취향에 따라 분야를 선택할 수 있는 포인트캐스트만의 특성이 결합해 필요할 때마다 뉴스를 볼 수 있다. PCN으로 보는 뉴스는 로이터 통신, PR뉴스와이어, ESPN, Accu-Weather등에서 제공받는다. 또한 화면 보호기로 지정해 놓으면 일정 시간마다 최신 뉴스와 광고, 증권정보 등을 보여준다.

PGP (Pretty Good Privacy)

PGP는 'Pretty Good Privacy'라고도 불리는 데이타를 암호화(변조)하고 해석해 주는 프로그램이다. 예를 들어 PGP는 'Andre'라는 단어를 암호화해 '457mRT%354'라고 보이도록 만들어 줄 수 있다. 만약 PGP 프로그램을 갖고 있다면 멋대로 보여지는 글을 다시 'Andre'로 복호화(암호화를 풀어준다는 의미이다) 해줄 수 있다.

Plug-in

플러그-인 프로그램은 웹 브라우저의 일부로 동작하는 프로그램들이다. 플러그-인 방식이 발표되기 전까지는 사운드 또는 동영상 자료를 처리하기 위해서 외부 프로그램을 호출하는 도우미 프로그램 방식이 많이 사용되었지만, 플러그-인 식이 발표된 후에는 대부분 플러그-인 방식으로 변경되었다. 1996년 말 현재 Netscape Navigator에서 사용 가능한 플러그-인의 수는 110개가 넘어섰다.

가장 널리 사용되는 플러그-인은 Adobe사의 Acrobat Reader, Progressive Networks사의RealAudio,Macromedia사의 Shockwave for Director이다.

POP(Point of Presence)

네트워크에 접속할 수 있는 도시/장소. 예: 어떤 네트워크가 수원에 POP가 있을 것이라고 하면 곧 수원의 네트워크에 접속시켜주는 전화번호/leased-line이 있을 것이다는 뜻이다. E-mail 소프트웨어가 E-mail을 서버에서 받는 방법. POP, POP2, POP3 3개의 버젼이 있고 상위 호환성이 없다.

POP (Point Of Presence)

네트워크에 접속할 수 있는 도시. 예를 들어 아이네트는 대구, 광주에 POP가 있다'라고 하면 그것은 대구, 광주에는 아이네트 접속번호(leased-line)가 있다는 것이다.

통신 장치(디지틀 전용, 멀티 프로토콜 라우터 등)의 집합을 가진 사이트.

POP3 (Post Office Protocol 3)

PC상에서 유도라 또는 넷스케이프 메일과 같은 윈도우용 메일 프로그램을 이용해서 메일을 사용 가능하도록 해주는 프로토콜이다.

Port

1. 컴퓨터에서 정보가 들어가거나 나오는 곳 (아니면 둘 다).

(예:PC의 모뎀은 serial port 에 연결한다)

2. URL 주소문서에 표시 뒤에 명시되는 번호.

(예:gopher://peg.cwis.uci.edu:7000/에 7000이 port 번호)

3. 한 컴퓨터 종류의 프로그램을 다른 종류의 컴퓨터에 사용할 수 있게 변경하는 것.

(예: Windows 프로그램을 Macintosh에 사용할 수 있게 변경하는 경우에 port 한다고 한다)

Post

유즈넷에 글을 올리는 것을 말한다.

Pseudo SLIP (가상 SLIP)

쉘어카운트에서 SLIP을 흉내내 주는 가상 프로토콜이 가상SLIP이다. 물론 SLIP/PPP서비스를 100% 이용할 수는 없지만 여러 가지로 따져서 80% 이상(?)은 실력을 발휘한다. SLIP/PPP를 사용하기 위해서는 윈도우즈에 트럼펫윈속을 설치하여 환경을 만들어 주면 된다. 그렇지만 가상 SLIP은 윈도우즈에 소켓 프로그램을 설치하고 또 호스트에 이를 지원하는 프로그램을 설치하고 또 호스트에 이를 지원하는 프로그램이 설치되어 실행되어야 한다.

예)

구 분	윈도우즈	호스트
Troy Winsock	twinsock.exe	tshost
Trumpet Winsock	tcpman.exe	tia

PPP(Point-to-Point Protocol) 및 SLIP (Serial Line Internet Protocol)

주로 전화선으로 연결된 두 컴퓨터 간에 TCP/IP로 통신하기 위해서 사용되는 통신규약이다. 이용자의 PC가 ISP의 컴퓨터와 PPP 또는 SLIP으로 연결되면 이용자는 인터넷을 이용할 수 있다. ISP의 컴퓨터는 이용자PC의 요청을 인터넷으로 통과시키고, 그 결과를 이용자의 PC로 전송시켜준다. PPP는 SLIP에 없는 오류 검사 기능을 가지고 있고 성능도 좋다고 알려져 있어 PPP가 SLIP보다 선호되고 있는 방식이다.

Protocol

네트워크에 연결된 컴퓨터들이 상호간에 정보를 주고받는 방법에 관한 규칙들을 통신규약이라고 한다. 컴퓨터들은 같은 네트워크에 연결되어 있다고 하더라도 동일한 통신규약을 이용하는 컴퓨터들하고만 통신할 수 있다(프로토콜은 인간의 언어와 유사한 기능을 한다).

인터넷은 TCP/IP(Transport Control Protocol/Internet Protocol)라고 하는 통신규약을 이용한다.

Proxy Server (프록시 서버)

데이타의 흐름이 모두 proxy.nuri.net이라는 호스트가 연결하여 데이타를 가져온 다음에 이것을 PC에 전달하여 주게 된다. 이것의 장점은 28.8kbps의 모뎀라인이 전체 통신 라인에서 볼때 느린 축에 속하는 라인이고, 에러가 발생할 상황도 있기 때문에 중간에 에러가 나면 재전송을 하는 등의 일 때문에 속도가 느려질 수 있지만 proxy.nuri.net과 다른 인터넷호스트와는 빠르고 안정되어 있으므로 여기서 일단 데이타를 갖고 있으면 재전송의 요구에도 빨리 전송되게 된다.

Proxy는 캐쉬를 가지고 있기 때문에 여러 사람들이 많이 들어가는 호스트는 이미 캐쉬에 데이타가 들어 있기 때문에 Proxy에서 바로 가져다가 PC에게 전달을 하기 때문에 해외라인의 트래픽도 줄어들고 속도도 빠른 이중의 효과를 얻게 된다.

( * 주의사항 : 너무 많은 사용자들이 프락시 서버에 접속을 하게 되면 오히려 속도 저하 현상이 나타날 수 있다. Proxy를 설정했는데 속도가 더 느려진다면 No Proxies로 설정한다.)

Q

QuickTime (퀵타임)

퀵타임은 비디오, 그래픽, 사운드, 미디, 애니메이션과 같은 동적인 정보들을 매킨토시나 윈도우 기반 컴퓨터상에서 정보를 볼 수 있게 해주는 기술이다.

R

Real Audio (리얼오디오)

리얼오디오는 Progressive Networks사에 통신상에서 실시간으로 음악을 들을 수 있도록 만든 획기적인 기술을 가진 프로그램이다. 다른 형식의 사운드 파일(au, wav)은 지원하지 않는다. (리얼오디오가 나오기 전까지 통신상에서 사운드를 듣고자 할 때는 사운드 파일을 전송 받은 후 사운드 재생 프로그램을 이용해서 들을 수 있었다.)

Referral Service (레퍼럴 서비스)

Referral Service는 마이크로소프트사를 통하여 아이네트(ISP)로 개인 가입 서비스를 신청할 수 있도록 해주는 것입니다.

사용자PC	Inet	MS(미국)
익스플로러(ver3.1)	-------------------------	MS의 홈페이지가 떠서 ISP
설치하면 자동접속.		들에 대한 내용을 볼 수 있다.
PC로 자료를 받아		그 중 아이네트를 선택하면
오고		전화(MS사와 연결된)가 자동으로 끊기고
아이네트로 자동 연결	-------------------------	가입화면
가입 종료		가입신청

RFC(Request for Comments)

인터넷에서 새로운 표준을 만드는 절차와 그 결과들을 만들어 나가는 것을 말한다. 인터넷에서의 새로운 표준들은 온라인에서 RFC로 제안되고 공표 된다. 예를 들어 전자우편의 공식표준은 RFC 822이다.

Roaming Service (로밍 서비스)

아이네트 사용자가 다른 국가로 여행을 하더라도 자신의 아이디와 비밀번호를 이용하여 그 나라의 시내 전화요금을 가지고 인터넷 서비스를 사용하도록 하는 것을 의미한다. 예를 들어 아이네트의 'ksy'이라는 아이디를 가진 이용자가 홍콩에 출장을 가서 인터넷 서비스를 이용하고자 하면 기존에는 홍콩의 ISP에 계정을 가지고 있거나, 한국에 국제 전화를 걸어서 사용하는 등의 방법이 있었지만, 로밍서비스를 이용하면 ksy@nuri.net이란 아이디와 동일한 비밀번호를 가지고 여행지의 시내 전화요금으로 인터넷의 사용이 가능하다 . 현재 싱가포르, 홍콩, 미국(산호세), 일본(도쿄), 인도네시아(자카르타), 한국등 6개의 나라에서 이용할 수 있다.

Router

두 이상 네트워크 연결을 관리하는 특별한 컴퓨터/소프트웨어.

라우터(router)는 대규모 네트워크에 사용되는 초지능형 브리지와 같은 것이다. 브리지는 그 양쪽 컴퓨터의 주소를 모두 알고 있고, 메세지를 적절하게 전송한다. 라우터는 그보다 더 많은 네트워크 정보를 알고 있다. 라우터는 네트워크으 모든 컴퓨터의 주소는 물론이고, 다른 브리지나 라우터에 대한 정보도 알고 있어서 네트워크에 메시지를 보낼 때 최적의 경로를 결정할 수 있다. 라우터의 가장 큰 특징 중 하나는 여러 부분의 전송 선로들이 얼마나 바쁜지를 알 수 있도록 전체 네트워크의 모든 신호를 살필 수 있는 것이다. 만약 네트워크의 어느 한 부분이 바쁘다면 라우터는 그보다 바쁘지 않은 통로로 메시지를 전송하기로 결정할 수 있다. 이런한 점에서 라우터는 하늘에서 내려다 보면서 교통을 통제하는 헬리콥터와 같은 것이다. 즉 라우터는 한쪽 길이 심하게 정체되어 있으면 다른 길을 대신 이용하도록 하는 역할을 수행한다.

* 라우팅 : 편지를 보내면 목적지 주소까지 여러개의 우체국을 거쳐서 전달이 되는 것처럼 호스트에서 보낸 패킷(데이터 전달 포맷)을 목적지 IP주소로 보낼 때에 여러개의 호스트나 라우터등을 거쳐 패킷이 전달되는 것을 라우팅이라 한다 .

RS-232C

DTE와 DCE간의 정보를 주고 받을 수 있는 통신 방식 중의 한가지 표준안.

DTE (Data Terminal Equipment)는 정보를 보거나 입력하는 장치 (컴퓨터에 해당)

DCE (Data Communication Equipment)는 디지탈 신호를 아날로그 신호를 바꾸어서 멀리 떨어져 있는 상대방 DCE와 연결함으로써 통신을 가능하게 해주는 장비 (모뎀, DSU등)

S

Search (정보 검색)

인터넷의 가장 큰 특징은 정보의 양이 방대하고 다양하다는 것이다. 정보가 많다는 사실은 장점이기도 하지만 한편으로는 단점이 되기도 한다. 왜냐하면 정보가 아무리 많아도 자신이 원하는 정보를 찾을 수 없다면 무용지물이기 때문이다. 따라서 정보의 소재를 찾아주는 정보검색 기능은 인터넷을 이용하는데 없어서는 안될 중요한 도구이다. 정보검색 방법은 크게 2가지로 나눌 수 있다.

디렉토리 서비스로서 인터넷 상의 정보를 주제별 또는 알파벳순으로 분류하여 메뉴로 구성한 것이다.

검색엔진 서비스는 인터넷의 정보를 데이터베이스로 구축하고 인터넷 이용자가 입력한 검색 주제어에 일치하는 내용을 찾아주는 기능이다.

Serial transmission (시리얼 전송 )

PC끼리 또는 PC와 주변기기 간의 데이터 전송방식. 시리얼(직력)전송이라는 것은 1개의 데이터선을 통해 복수의 비트를 차례대로 보내는 전송방식. 병렬전송과 같은 데이터 선간의 신호의 어긋남을 걱정하지 않고 끝내기 때문에 거리가 떨어진 곳에 데이터를 전송하는데 알맞다. 모뎀과 마우스 등을 접속하는 RS-232C 인터페이스에서 데이터를 시리얼 전송한다. PC내부에서 병렬로 데이터가 취급되기 때문에 시리얼 전송하는데에는 병렬에서 시리얼로 변환. 시리얼로 전송된 데이터를 받아들일 경우는 시리얼에서 패러렐로 변환할 필요가 있다. 이것은 직병렬 변환이라고 한다.

SMDS(Switched Multimegabit Data Service)

고속 데이터 전송을 위한 새로운 표준.

Server

일반적으로 서버는 클라이언트(client)가 요청한 서비스를 수행하는 컴퓨터를 의미한다. WWW의 관점에서 볼 때, 웹 서버(웹에 관한 서비스를 하는 서버)는 클라이언트 컴퓨터(웹 브라우저가 실행되는 컴퓨터)에서 요청한 파일을 찾아서 전달해주는 서비스를 수행하는 컴퓨터이다.

Shareware (쉐어웨어)

프로그램을 사용해 보고 마음에 들면 요금을 지불하는 형태의 소프트웨어. PC통신을 통해 주로 배포된다.

Shell

쉘은 운영체제의 일부분으로서 이용자의 명령을 번역해서 실행시키는 역할을 수행한다. DOS의 COMMAN.COM 또는 UNIX의 sh, csh이 쉘에 해당한다. 인터넷에서 사용되는 쉘이라는 용어는 주로 UNIX의 계정을 의미한다.

Shell account (셸 계정 서비스)

사용자가 유닉스 시스템으로 운영되는 호스트 에 하나의 계정을 얻고 자신의 계정으로 접속하여 쉘(Shell : 유닉스 명령어 해석기)을 통해 인터넷 서비스를 이용하는 것 .

장 점	단 점
인터넷의 전 기능 이용 개인 인터넷 환경 구축 가능 저급 기종의 컴퓨터로 이용 가능	기본적인 유닉스 명령어를 알아야 함 기본 사용 환경이 텍스트로 제한 파일 받을 때 이중 작업을 해야함 ( -> PC가 터미널 역할을 하기 때문이다.)

Shockwave (쇽웨이브)

쇽웨이브는 Macromedia사의 멀티미디어 저작도구인 Director파일을 WWW상에서 볼 수 있도록 해주는 프로그램이다. 멀티미디어 저작도구란 일반적으로 말해서 요즘 CD-ROM 타이틀을 만드는 저작 도구로 보면 된다. 그러므로 쇽웨이브란 CD-ROM 타이틀에서 볼 수 있는 화면들을 WWW상에서도 경험해 볼 수 있게 해주는 프로그램이다. 예를 들어 WWW 홈페이지의 글자가 동영상처럼 움직이고 홈페이지에서 음악소리가 흘러나오며, 마우스 커서만 어느 대상에 가져다 놓으면 화면상의 객체들이 움직인다.

Simmany (심마니)

심마니는 (주)한글과 컴퓨터 자연어처리팀에서 개발한 '한글 정보 검색 시스템'이다. 흔히 접하는 영어권에서 만들어진 정보검색 시스템은 영어의 특징에 맞게 만들어진 시스템인 반면 심마니는 한글 검색을 가장 효과적으로 가능하게 해준다는 평가를 받고 있다. 심마니는 조사나 어미등 불용어를 제외한 단어를 입력해도 그 단어가 있는 자료를 웹페이지 중에서 찾아준다.

Site

웹사이트는 하나의 홈페이지 및 그와 연관된 문서들의 집합을 의미한다.

웹 서버는 컴퓨터 자체를 의미하지만, 웹사이트는 논리적으로 분리된 문서들의 집합을 의미하므로, 하나의 웹 서버에는 여러개의 웹사이트가 존재할 수 있다.

SLIP(Serial Line Internet Protocol)

보통 전화줄(serial line)하고 모뎁으로 컴퓨터를 인터넷으로 접속하는 프로토콜. PPP가 SLIP대신 등장하고 있다.SLIP/PPP는 Serial Line Internet Protocol'과 'Point to Point Protocol'을 말한다. 일반적으로 비슷한 기능을 수행하기 때문에 함께 부르고 있다. PPP는 기존의 산업계 표준인 SLIP보다 나중에 나왔는데 고속 전송에 맞게 설계, 에러 감지 기능, 압축 기능등이 포함되어 있어 더 많이 사용한다. SLIP/PPP는 PC를 인터넷 상의 호스트 컴퓨터로 인식하게 해주는 역할을 하고 WWW서비스를 제대로 사용할 수 있고, 멀티미디어 인터넷 통신을 가능하게 해준다. (SLIP/PPP는 프로토콜명이면서 서비스명이다.)

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

작성한 편지를 보내는 역할을 하는 프로토콜

인터넷 메일 호스트 사이에 메세지를 주고 받기 위해 사용하는 하위 레벨 프로토콜로 메일 메세지를 ASCII화일로 한정한다.

Socket (소켓)

개인용 컴퓨터가 기존 컴퓨터 망에 접속되면서 윈도우즈를 사용하여 컴퓨터 망을 이용하는 사용자들을 위해 소켓을 윈도우즈 환경에 맞도록 정의한 것이 윈도우즈 소켓 또는 윈속(Winsock)이다.

소켓이란 뜻 자체는 어떤 물체를 꽂기 위한(연결하기 위한 )구멍을 말한다. 여기서의 소켓은 자신의 컴퓨터를 인터넷 이라는 거대한 네트워크에 연결시켜주는 소켓이라 생각하면 된다. 윈도우즈에서 반드시 이 소켓을 설치, 실행시켜야만 인터넷 사용이 가능해진다.

SLIP/PPP 서비스를 이용하려면 넷스케이프, WS_FTP등과 같은 SLIP/PPP 응용 프로그램이 필요하다. 그러나 각각의 응용 프로그램 만으로는 SLIP/PPP 서비스를 이용할 수 없다. SLIP/PPP 서비스와 응용 프로그램 중간에서 중개자 역할을 하는 것이 바로 소켓 프로그램이다.

StreamWorks (스트림웍스)

StreamWorks는 미국의 Xing Technologies사에서 제작한 인터넷에서 비디오/오디오의 라이브를 가능하게 해주는 프로그램이다. 기존의 멀티미디어 데이타는 그 크기가 방대하여 다운로드하여 보기가 힘들었으나, StreamWorks는 다운로드하면서 동시에 시청이 가능한 기술을 이용하기 때문에 모뎀 사용자들은 크기가 큰 화일 전체를 다운로드할 필요가 없이 바로 시청이 가능하다.

Surroud Video (서라운드 비디오)

서라운드 비디오는 360도로 촬영한 장면을 컴퓨터 상에서 전후 좌우로 회전시켜가면서 입체적으로 볼 수 있는 이미지이다. 한국에서는 '서울에어쇼 96'에서 처음 선을 보였다. 이미지 내부에서 마우스를 드래그하면 화면이 마우스 포인터를 따라 움직인다. 인터넷익스플로러3.0에서는 서라운드 비디오를 볼 수 있도록 필요한 구성요소를 사용자의 컴퓨터로 자동 설치한다. 넷스케이프 네비게이터 사용자는 윈도우95에서만 지원하며 플러그인을 설치하여야 한다.

Synchronize (동기)

2대의 컴퓨터 사이와 컴퓨터와 주변기기 사이에서 데이터 통신을 할 때에, 보내어 온 데이터를 읽는 타이밍이 어긋나 버리면 잘못 해석해 버린다. 이것을 막기 위해 양방향의 타이밍을 맞추는 것을 말한다. 타이밍을 맞추기 위한 신호를 동기 신호라 한다.

Synchronous method/ Asynchronous method (동기식/ 비동기식)

동기식 : 데이터 통신을 할 때에 송신측과 수신측에서 타이밍을 일치시키면서 데이터를 전송하는 통신 방식을 동기식이라 한다.

비동기식 : 시작 비트, 문자 데이터, 정지 비트의 순으로 문자 데이터를 보낸다. 한 문자 단위로 동기를 취하는 통신 방식이지만 각 문자를 송출하는 타이밍은 임의로 주기 때문에 전통적으로 비동기식이라 부른다.

T

T-1

1,544,000 bps 까지 가능한 leased-line. 이 속도에는 1 Megabyte를 10초 안에 전송할 수 있지만, full-motion video (10,000,000 bps 필요함)는 가능하지 않다. 보통 네트워크를 인터넷으로 연결하는 것이 T-1 이다.

T-3

45,000,000 bps 가능한 leased-line; full-motion video는 충분히 가능하다.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

TCP/IP는 인터넷에서 이용하는 통신규약이다. 정확히 말하면 TCP/IP는 하나의 프로토콜로 이루어진 것이 아니라 다수의 프로토콜의 집합으로 구성되어 있다.

TCP/IP를 구성하는 프로토콜들은 다음과 같다.

TCP (Transmission Control Protocol)

IP (Internet Protocol)

Serial Line Internet Protocol (SLIP)

Point-to-Point Protocol (PPP)

Internet Control Message Protocol (ICMP)

Interior GatewayProtocol (IGP)

Exterior Gateway Protocol (EGP))

Telnet

텔넷은 TCP/IP 프로토콜을 통해서 네트워크에 연결된 다른 컴퓨터로 접속하는 방법이다.

텔넷은 원격지의 컴퓨터에 접속하기 위해서 지원되는 인터넷의 표준 프로토콜 중의 하나이다. 텔넷을 이용해서 우리는 세계 어느 지역의 컴퓨터이건 만약 그 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있고 그 컴퓨터에 계정을 가지고 있다면 거리상의 제약을 받지 않고 실시간 접속을 할 수 있다.

Terminal

사용자가 다른 곳의 셈틀에 명령을 전송하도록 하는 장치로 최소한자판과 디스플레이 화면, 일부 간단한 회로로 구성되나 보통은 PC에서 터미널 소프트웨어를 이용해 PC를 물리적 터미널처럼 사용한다.

Terminal Server

다수의 모뎀을 끼울 수 있는 장치와 랜이나 호스트 머신과 연결할 수 있는 장치를 모두 갖추고 있는 특수 목적의 셈틀로, 터미널의 호출(call)에 반응하고 적합한 노드에 접속해 준다.  인터넷에 접속되어있는 대부분의 Terminal Server는 PPP나 SLIP 서비스를 제공한다.

Tin (틴)

유즈넷 뉴스를 쉽게 관리할 수 있도록 도와주는 프로그램을 뉴스리더(News reader)라고 하는데 그 중 하나가 Tin이다.

Traffic (트래픽)

네트워크 위를 흐르는 데이터 양을 말한다.

Trumpet Winsock (트럼펫 윈속)

트럼펫 윈속이란 MS-Windows 계열 운영체제에서 인터넷프로토콜인 TCP/IP에 대한 API(Application Programming Interface)의 하나의 표준안에 근거하여 구현된 하나의 소프트웨어 패키지이다. 트럼펫 윈속 외에도 윈속 프로그램은 많이 있다. 트럼펫 윈속이 많이 사용되는 이유는 쉐어웨어이며 안정적이기 때문이다. SLIP/PPP를 이용하기 위해서는 적어도 '트럼펫 윈속'과 같은 윈속 프로그램이 필요하다

U

UNIX

한 Operating System(컴퓨터의 제일 기본적인 소프트웨어)의 종류.

UNIX는 많은 이용자들이 사용할 수 있게 됐고 TCP/IP 도 가능합니다. 인터넷의 Servers의 제일 많이 사용되고있는 Operating System이다.

Upload (업로드)

원격지 컴퓨터로 파일 내용을 전송하는 것. 다운로드의 반대.

URL(uniform resource locator)

URL은 인터넷에 존재하는 특정한 웹 페이지를 지정하는 방법이다.

URL은 다음과 같은 네 가지 부분으로 이루어진다.

프로토콜 : 문서에 접근할 수 있는 프로토콜을 지정한다.

(예: 'http://', 'ftp://', 'gopher://' 등)

인터넷 주소 : 접근하고자 하는 웹 서버의 이름을 지정한다.

(Domain Name 또는 IP 주소를 지정)

경로 : 서브 디렉토리를 지정한다 ('/'로 구분).

파일명 : 파일 이름을 지정한다 (대부분의 경우 문서의 가장 마지막에 확장자로 '.html' 또는 *.htm*이 붙는다).

Usenet

세계적인 토론 그룹들(Groups). Usenet의 모든 컴퓨터들은 인터넷에 연결되지 않는다. (반정도 만). Usenet은 한 곳에 집중되어 있지 않고 수많은 newsgroups 로 따로 나누어져 있다.

Usenet News (유스넷 뉴스)

유스넷 뉴스란, 인터넷 사용자들이 특정한 주제에 대한 글을 게재하거나 파일을 올림으로써 정보를 교환하는 일종의 게시판이다. 수 만개에 이르는 뉴스그룹은 컴퓨터에 관한 정보에서 부터 학문, 취미, 토론, 사회문제 등 헤아릴 수 없이 많은 내용이 담겨 있다.

UUCP (Unix to Unix Copy Program)

Unix 호스트간의 파일 전송을 행하는 프로그램

V

VDOLive

VDOLive는 Video 이미지를 화질의 손상없이 압축하여 실시간으로 전달하는 프로그램이다. VDOLive는 인터넷 연결 속도에 따라 전송률이 결저되는데, 28.8kbps인 경우 1초당 10에서 15프레임의 실시간 전송이 가능하다. VDOLive 플러그인 프로그램은 http://www.vdolive.com/에서 다운로드 받을 수 있다.

Veronica(Very Easy Rodent Oriented Net-wide Index to ComputerizedArchives)

수 천 개의 고퍼 서버의 모든 메뉴 아이템 이름을 담고 있는 데이터베이스로, 네바다 대학에서 개발되어 계속적인 업데이트가 이뤄지고 있다.  Veronica 데이터베이스는 대부분의 주요 고퍼 메뉴에서 탐색이 가능하다.

VPN (Virtual Private Network)

가상 사설망. 기업에서 별도의 사설 전용망을 구축하지 않고도 아이네트망의 기능을 사용하여 마치 자신의 사설망을 구축한 것처럼 사용할 수 있는 망 서비스로서 국내외에 있는 지사 및 협력사에 각종 정보(멀티미디어)를 제공할 수 있는 첨단의 기업 통신 서비스 사업이다.

VRML (Virtual Reality Markup Language)

Virtual Reality Modeling Language 의 약자로서 3차원 가상현실을 모델링하기 위한 언어를 뜻합니다. 인터넷 웹상에서 3차원의 가상 현실을 볼수 있도록 사용됩니다. VRML을 보기위해서는 VRML용 웹브라우저를 사용하던지 LIVE3D프로그램 을 네스케이프에 연결해서 볼 수 있다.

VRML(Vitual Reality Modeling Language)

평면의 인터넷에 3차원 공간적 개념을 불어넣은 획기적인 규약으로 넷스케이프나 익스플로러에서 별도의 프로그램을 플러그 인하여 사용한 후 사용 가능하다.

W

WAIS (Wide Area Information Service)

원하는 파일 및 자료의 위치를 쉽게 찾아볼 수 있고 전 세계에 흩어져 있는 유명 대학, 연구기관등의 정보를 쉽게 색인, 조회할 수 있는 검색 서비스.

WAN(Wide Area Network)

같은 층이나 같은 건물외를 포함하는 네트워크

Web FX

Web FX는 넷스케이프 상에서 VRML을 볼 수 있게 해주는 프로그램이다. VRML이란 2차원적인 HTML의 한계를 극복하기 위해 탄생한 언어사양이다. 즉, 3차원 가상현실 공간을 표시하기 위해 개발된 언어 사양중 하나인 것이다.

Web Search Engine (웹 검색엔진)

어떠한 검색어을 입력 했을때 그 단어를 포함하고 있는 웹 서버의 주소 목록을 알려주는 웹서버들을 검색엔진이라 부른다. 웹 검색엔진이란 인터넷에 존재하는 정보들의 위치를 자신의 데이터 베이스에 구축하여 놓고 사용자들이 원하는 정보의 위치를 알려주는 웹사이트로 로봇 에이전트라는 것을 이용해서 데이터베이스를 구축.

♠ 로봇 에이전트란?

하나의 웹 검색 프로그램으로 한 웹 사이트에서 시작해서 연결된 이웃 사이트로 이동, 이런 식으로 연결된 모든 사이트를 검색하여 각각의 주소를 웹 검색 엔진의 데이터베이스로 보내 저장하는 역할을 한다.

whois

인터넷에 등록된 사용자, 도메인, 관명에 관한 정보를 알려주는 기능.

WorldsChat (월드채트)

Worlds사에서 만든 3차원 대화프로그램으로 화면에 나타나는 자신의 모습을 몇 개의 형상 중에서 선택할 수 있다. 마우스를 움직이면 몸이 움직이고 화면에 나타나는 가상 공간으로 돌아다닐 수 있다. 비록 실물은 아니지만 대화하고 있는 사람이 선택한 모습도 볼 수가 있다. 단순히 텍스트를 기반으로 대화만 주고 받는 것이 아니라 가상공간 안 곳곳을 직접 아니면서 대화를 즐길 수 있다.

WSP (Web-hosting Service Provider)

WSP란 자신의 서버에 다른 기관의 홈페이지를 등록하여 서비스를 제공하는 기관. 즉, 웹서버 장비를 보유하고 있지 않거나 운영 능력이 없는 기관을 대상으로 웹서비스 및 유지 보수를 대행해 주는 기관을 말한다.

World Wide Web

월드 와이드 웹 (또는 웹), 월드 와이드 웹은 인터넷상에서 HTTP 프로토콜을 통해서 제공되는 서비스를 의미한다. 월드 와이드 웹을 구성하는 주요 요소는 웹 서버, 웹 문서, 웹 브라우저, HTTP 프로토콜이다. 웹 브라우저에서 특정한 웹 문서(주로 HTML 파일 혹은 이미지 파일)를 HTTP를 이용해서 요청하면 웹 서버는 요청된 웹 문서를 찾은 후 HTTP를 이용해서 웹 브라우저에게 보내준다. 월드 와이드 웹은 멀티미디어 정보를 제공한다는 점에서 다른 인터넷 서비스와 구별된다. 그로 인해 월드 와이드 웹은 가장 최근에 생긴 인터넷 서비스임에도 불구하고 전자우편을 제외하고는 가장 널리 사용되는 서비스가 되었다.

최근에는 인터넷이라는 말과 월드 와이드 웹이라는 말이 거의 동일시되고 있다.

Y

Yahoo (야후)

1994년 스탠포드대학교의 대학원생이었던 데이비드 필로와 제리 영이 만든 검색엔진. 주제별로 계층적 인덱싱이 되어 있고 오랜 개발 과정을 거쳤기 때문에 검색 결과에 대한 만족도가 높다.