SCSI를 알자!!!

1.SCSI는 무엇인가?

SCSI(Small Computer System Interface 스커지)는 SCSI라는 규격을 통해 서로 다른 기기들을 연결하는 방식. 작고 고성능이라는 의미도 있다.

2. SCSI가 좋은 이유

① SCSI는 우선 한 케이블에 많은 주변기기를 장착할 수 있기 때문에 직열로 연결되어 데이터의 전송속도가 빨라 진다.(일반E-IDE 방식은 한케이블에 두 개의 장치만을 붙일 수 있다.

② SCSI는 빠르다. 이랍나 하드디스크의 경우에는 2배 가까운 속도 차이를 낼 수 있다.

ㄱ. SCSI인터페이스는 버스마스터링 방식이다. 입출력 데이터를 SCSI인         터페이스가 직접 움직이는 것이다.

ㄴ. I/O 자체 속도도 올려준다.(일반 E-IDE에서 울트라 하드가 30Mb의          속도를 냈는데 SCSI 2에서는 최고 80Mb의 속도를 내었                    다.(HOW-PC 9월호)

ㄷ. SCSI는 호환성이 강하다. E-IDE방식의 인터페이스가 일반 IBM 호환        PC에서만 작동하는 것에 반하여 SCSI 는 매킨토시나  워크스테이션        에서도 완벽하게 호환된다.

3. SCSI 시스템 구성

① SCSI 시스템은 SCSI 어댑터(호스트 어댑터)와 주변기기들로 이루어지는  데 SCSI 어댑터에는 자체 SCSI 칩이 내장되어 있어 자체적으로 속도를 지원하고 어댑터로부터 주변기기를 장착할 수 있는 장치가 붙어 있다. SCSI 어댑터는 메인보드에 붙어 있을 수도 있고(아주 고급의 메인보드) 따로 구입을 해서 PCI나 ISA슬롯에 끼우기도 한다.(가장 일반적)

② SCSI 어댑터에는 SCSI  컨트롤러가 있는데 이 컨트롤러는 각각의 SCSI 장비들을 제어하는 역할을 한다. 또한 SCSI 컨트롤러는 16비트의 ISA슬롯이나 32비트의 PCI슬롯을 연결하는 버스의 역할을 한다.

† SCSI 와 E-IDE 방식간의 차이

E-IDE는 IBM호환 PC에서 사용하는 인터페이스이다. 하나의 E-IDE는 2개의 주변기기를 지원하는데 tkdei적으로 가격이 저렴하여 일반인이 가장많이 사용하는 방식이다. 반면에 SCSI 는 IBM호환 PC에서부터 매킨토시 OS/2등의 멀티태스팅을 지원하는 시스템에서도 완벽한 호환성을 가지고 있어 사용에 편리하다. 그러나 SCSI 는 일반 E-IDE 기기에 비해 두배에서 그이상의 가격대가 형성되어 있기 때문에 일반 사용자에겐 큰 부담이 아닐 수 없다.

4. SCSI 의 분류

종류	속도(MB/sec)	최대버스폭(Bit)	지원장치수
SCSI	5	8	8
Fast SCSI	10	8	8
Ultra SCSI	20	8	8
Ultra wide SCSI	40	16	16
Ultra 2 SCSI	40	8	8
Ultra 2 Wide SCSI	80	16	16

(HOW-PC 9월호 발췌)

위의 표에서 보이 듯 SCSI 의 종류는 많은데 그 SCSI 가 발전할수록 데이터 전송의 양과 전송속도가 빨라진다, 그러나 버스 스피드는 CPU와의 연관성이 있기 때문에 속도에 한계가 있게된다. 다시 말해서 SCSI 의 버스 스피드가 높아진다면 CPU의 버스 스피드도 상대적으로 높아져야 한다는 말이다. 현재 펜티엄2 450MX XEON같은 경우에는 버스 스피드가 100MHz를 가지고 있어 SCSI 버스 비트 수도 32비트로 발전 될 것이라 기대하고 있다.

† SCSI 와 E-IDE를 함께 사용할 수 있는가?

물론 그렇다. 요즘의 메인보드 BIOS를 보면 주변기기를 선택하는 부분이 있는데 이곳에 SCSI 도 함께 선택해주면 된다. 또한를 먼저 부팅 시킬수도 있다. SCSI 로 먼저 부팅을 하게 되면 부팅속도가 일반 사용자도 눈에 뛰도록 빨라진다는 것을 알 수 있다.

† 노트북에서도 사용이 가능한가.

오브 콜쓰!!! 노트북에서도 SCSI 카드만 있다면 사용할 수 있다. 그러나 노트북 에 주변기기이기 때문에 이동성에서는 떨어진다.

5. SCSI 핀의 종류

25핀 50핀 68핀이 있는데 각각의 주변기기에 따라 핀 수가 틀려진다. 만약 사용자가 가지고 있는 SCSI 어댑터의 핀이 50핀을 지원하고 가지고 있는 주변기기의  핀이 68핀이 라면 따로 컨버터를 사용해야한다. 68핀은 Ultra SCSI 에서 사용되는 핀 수이다.

6.SCSI  ID

SCSI 주변기기를 사용하기 위해서는 각각의 주변장치에 고유의 번호를 부여해 주어야한다. 일반 E-IDE 방식에서는 두 개의 확장성밖에 없기 때문에 자기 스스로 순서를 지정하지만 SCSI 의 주변기기는 최대 16개까지 지원하므로 각각의 이름을 주어야 하는 것이다. SCSI 에서는 가장 우선 순위의 것을 마지막 숫자로 표시하는 데 예를 들어 SCSI 어댑터의 경우 16또는 8이 된다. ID의 설정은 송곳이나 다이얼로 사용자가 직접 조종을 해야 한다.

† SCSI 어댑터는 몇 개까지 장착할 수 있나?

현재 PC에서는 최대 4개까지의 어댑터를 사용할 수 있다.  한마디로 한 대의 PC에서는 4개의 어댑터로 최대 60개까지의 주변기기를 사용할 수 있는 것이다. (64개가 아닌 이유는 SCSI 어댑터 자체도 주변기기의 수에 들어가기 때문이다)

SCSI 는 일반 사용자들에겐 그림의 떡일 수 있다. 워낙 고가의 장비인데다가 일반 사용자들은 그렇게 많은 주변기기를 필요치 않기 때문이다. SCSI 는 소호족이나 서버를 운영하는 회사 등에 적합한 장비이다. 굳이 SCSI를 사용한다면 일반 컴에서는 느끼지 못 한 빠른 컴퓨터의 세계를 느낄 수 있을 것이다.